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  EINLEITUNG

Die interaktiven Kiosksysteme der Marke INTBOARD gehören zur neuen Generation digitaler Geräte. Sie können zur Bereitstellung oder zum Abruf von Informationen in digitaler Form in Bildungseinrichtungen, Behörden, in der Wirtschaft oder im Werbebereich eingesetzt werden. Die interaktiven Kiosksysteme sind mit einem Display mit Multi-Touch-Funktion ausgestattet, wodurch die Suche nach Informationen und die Bedienung des Kiosksystems ohne Anschluss einer Tastatur oder Maus möglich ist.
1. ALLGEMEINE HINWEISE

    1.1  Der interaktive Kiosk INTBOARD  ist ein Gerät, das mit 220 V bei 50 Hz betrieben wird. Die maximale Leistungsaufnahme des interaktiven Kiosks ist in den technischen Daten und auf dem Typenschild an der Unterseite des Displays angegeben. Der Kiosk ist für den Einsatz in Innenräumen konzipiert und wird mit einem eingebauten Computer unter dem Betriebssystem Android oder Windows geliefert. Dies ermöglicht es, den Kiosk an die jeweiligen Anforderungen anzupassen sowie eine Vielzahl unterschiedlicher Programme zu installieren und zu nutzen. Der interaktive Kiosk INTBOARD ist mit einem WLAN-Modul und einem integrierten Lautsprechersystem ausgestattet, wodurch er mit dem Internet verbunden und zur Wiedergabe von Videos genutzt werden kann.
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Interaktive Kiosksysteme auf Android-Basis werden mit vorinstalliertem Betriebssystem geliefert. Interaktive Kiosksysteme auf Windows-Basis werden ohne vorinstalliertes Windows-Betriebssystem geliefert. Das Windows-Betriebssystem wird separat gegen Aufpreis installiert.

ACHTUNG! Bei Verstößen des Verbrauchers gegen die in der Bedienungsanleitung dargelegten Regeln  übernimmt der Hersteller keine Haftung für immaterielle und materielle Schäden und schließt jegliche Gewährleistungspflichten aus.
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2. SICHERHEITSHINWEISE

2.1 Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme des Geräts sorgfältig durch und bewahren Sie sie für den späteren Gebrauch auf.

  ACHTUNG! Um einen Stromschlag zu vermeiden, versuchen Sie nicht, das Gehäuse des Geräts selbst zu öffnen. Wenden Sie sich bei Feststellung von Störungen an den INTBOARD-Kundendienst.


2.2 Schließen Sie das Gerät nicht an nicht standardmäßige Stromquellen an. 
    2.3 Achten Sie darauf, dass das Netzkabel keine scharfen Kanten oder heißen Oberflächen berührt.
     2.4 Das im Lieferumfang enthaltene Netzkabel ist ausschließlich für die Verwendung mit diesem Gerät bestimmt. Verwenden Sie es nicht mit anderen Geräten.

2.5 Legen Sie das Netzkabel oder das Gerät selbst nicht in die Nähe von Wärmequellen oder offenem Feuer.
    2.6 Ziehen Sie das Netzkabel nicht aus der Steckdose, während das Gerät in Betrieb ist.

2.7 Schützen Sie das Netzkabel vor physischen oder mechanischen Beschädigungen. Biegen oder dehnen Sie das Kabel nicht mit Gewalt. Legen Sie keine schweren Gegenstände darauf.

2.8 Vergewissern Sie sich beim Anschließen, dass die Steckdose über einen Erdungskontakt verfügt. Das Gerät darf nur an eine Steckdose mit Erdungskreis angeschlossen werden. Überprüfen Sie vor dem Anschluss an das Stromnetz den einwandfreien Zustand der Steckdose und des Netzkabels. Es ist verboten, das Gerät an eine beschädigte Steckdose anzuschließen oder ein beschädigtes Netzkabel zu verwenden.

ACHTUNG! Die Erdung der Steckdose im Gebäude muss von einem Fachmann gemäß den geltenden Vorschriften für elektrische Sicherheit und Bauwesen Ihres Landes durchgeführt werden. Andernfalls übernimmt der Hersteller keine Haftung für immaterielle und materielle Schäden und schließt jegliche Gewährleistungspflichten aus.

2.9 Ziehen Sie immer den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen.
    2.10 Verwenden Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen und/oder offenem Feuer und stellen Sie es dort auch nicht auf. Der Abstand zu Wärmequellen darf nicht weniger als 3 Meter betragen

2.11 Vergewissern Sie sich vor der Verwendung, dass die Netzspannung dem auf dem Gerät angegebenen Nennwert entspricht (220 Volt, 50 Hertz).

2.12 Überprüfen Sie vor der Verwendung das Gerät, das Netzkabel und die Steckdose auf mechanische Beschädigungen. Wenn das Gerät oder sein Netzkabel mechanische Beschädigungen aufweist, schalten Sie es nicht ein und wenden Sie sich an den Kundendienst.


2.13 Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien oder in Räumen:
- mit starken Vibrationen;
- mit chemisch aktiver Umgebung;
- bei Temperaturen unter 0 °C und über +50 °C;
- bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von mehr als 65 % bei 25 °C oder bei Kondensationsbildung;
- mit einer Staubkonzentration von nicht mehr als 0,75 mg/m³;
- mit starken externen elektrostatischen und magnetischen Feldern.

2.14 Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Feuchtigkeitsquellen auf. Der Abstand zu Feuchtigkeitsquellen darf nicht weniger als 3 Meter betragen.
    2.15 Um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden, achten Sie darauf, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten auf das Gehäuse oder den Bildschirm des Geräts gelangen.

2.16 Um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden, berühren Sie das Gerät oder das Netzkabel nicht mit feuchten oder nassen Händen. Stecken Sie das Netzkabel nicht mit feuchten oder nassen Händen in die Steckdose und ziehen Sie es nicht mit feuchten oder nassen Händen aus der Steckdose.

2.17 Überprüfen Sie vor dem Einschalten des Geräts, ob der Stecker des Netzkabels vollständig in die Steckdose eingesteckt ist. Ist er nicht vollständig eingesteckt, kann dies zu Überhitzung und Brand führen.

    2.18 Ziehen Sie beim Trennen des Geräts vom Stromnetz nicht am Kabel, sondern am Stecker.


2.19 Schützen Sie den Bildschirm des Geräts vor direkter Sonneneinstrahlung. Der Bildschirm darf nicht über einen längeren Zeitraum direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.
    2.20 Trennen Sie das Gerät bei Blitzschlag oder Gewitter vom Stromnetz. Trennen Sie außerdem das LAN-Kabel (sofern eine LAN-Verbindung besteht).

 2.21 Wenn das Gerät in einer Region mit häufigen Stromausfällen oder instabiler Netzspannung verwendet wird, sollten externe Geräte wie eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) oder ein Spannungsstabilisator verwendet werden. Die externen Geräte müssen für die maximale Leistungsaufnahme des Geräts ausgelegt sein.

2.22 Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren oder zu modifizieren. Wenden Sie sich unbedingt an einen autorisierten Kundendienst.

    2.23 Decken Sie das Gerät während des Betriebs nicht mit Gegenständen, Kleidung, einer Decke oder anderen Gegenständen ab. Es ist verboten, die Öffnungen am Gehäuse zu verschließen, da dies zu Überhitzung und Ausfall führen kann.


2.24 Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn Kinder damit arbeiten.
    2.25 Verwenden Sie keine spitzen Gegenstände zum Schreiben auf dem Bildschirm oder zur Bedienung.
    2.26 Trennen Sie den interaktiven Kiosk vor der Reinigung vom Stromnetz;
    2.27 Reinigen Sie den Bildschirm mit einem trockenen, weichen Tuch oder einem speziellen Reinigungstuch.

ACHTUNG! Trennen Sie das Gerät unverzüglich vom Stromnetz, wenn schwerwiegende Probleme auftreten oder aufgetreten sind, wie zum Beispiel:
- Rauchentwicklung, ungewöhnlicher Geruch oder Geräusche;
- Ausfall von Ton oder Bild, Bildverzerrungen;

Bei Feststellung schwerwiegender Störungen sollten Sie die Nutzung des Geräts einstellen, die Stromversorgung sofort unterbrechen und sich an die Fachkräfte des Kundendienstes wenden, um die Störungen zu beheben.
            Der Lieferant haftet nicht gegenüber dem Käufer oder einer anderen Person bei Verstößen gegen die in der Sicherheitsanleitung dargelegten Vorschriften.
3. LIEFERUMFANG
Der Lieferumfang* des interaktiven Kiosks umfasst:
1. Vertikales Standgerät mit integriertem Computer und Display – 1 Stück;
2. Bodenständer – 1 Stück;
3. Netzkabel – 1 Stück;
4. WLAN-Antenne – 1 Stück;
5. Fernbedienung – 1 Stück**;
6. Zugangsschlüssel für den Netzanschluss und den eingebauten Computer – 2 Stück;
7. Satz Befestigungsschrauben und -bolzen

Die Garantie für den interaktiven Kiosk kann elektronisch auf der Website https://intboard.ua im Bereich „Support“ beantragt werden.

*Der Lieferumfang kann ohne Vorankündigung geändert werden.

**Die Fernbedienung wird zusammen mit Android-Kiosksystemen ohne Touchscreen geliefert 

4. AUSSEHEN UND BESCHREIBUNG
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1. Vertikaler Ständer mit integriertem Computer

2. Bodenständer
    3. Integrierte Kamera (optional erhältlich);
    4. Display
    5. Betriebsanzeige
    6. WLAN-Antenne
    7. Lüftungsöffnungen des Displays
    8. In das Gehäuse integrierte Tragegriffe
    9. Öffnungen für die integrierten Lautsprecher

10. Lüftungsöffnungen des eingebauten Computers
    11. Zugangsklappe zum eingebauten Computer
    12. Zugangsklappe zum Stromanschluss für das Netzkabel
(optional können sich neben dem Netzkabel zusätzliche Anschlüsse wie USB und LAN befinden).

вигляд може змінюватись без попереджень
5. MONTAGE

    Die Montage des interaktiven Kiosks INTBOARD INFOCOM ST umfasst die Befestigung des Bodensockels an der vertikalen Säule mit integriertem Computer und Display, das Anschließen der Kabel sowie die Installation der WLAN-Antennen.
Die Montage des interaktiven Kiosks sollte von mindestens zwei Personen durchgeführt werden.

Führen Sie zur Montage des Kiosks die folgenden Schritte aus:
1. Packen Sie den vertikalen Ständer aus und legen Sie ihn so auf einen Tisch oder eine andere horizontale Fläche, die für das Gesamtgewicht des Kiosks ausgelegt ist, dass die Unterkante leicht übersteht;
2. Packen Sie den Standfuß aus, stellen Sie ihn an die vertikale Säule und richten Sie die Befestigungslöcher auf die Löcher an der vertikalen Säule aus;
3. Befestigen Sie den Standfuß mit den im Lieferumfang enthaltenen Schrauben und Bolzen;
4. Öffnen Sie die Abdeckung des Netzanschlusses, schließen Sie das Netzkabel an und schließen Sie die Abdeckung wieder;
5. Schließen Sie die im Lieferumfang enthaltene WLAN-Antenne an;
6. Wählen Sie einen Aufstellungsort für den Kiosk gemäß den Anforderungen im Abschnitt „SICHERHEITSANFORDERUNGEN“ und stellen Sie den Kiosk auf;
6. VORBEREITUNG FÜR DEN BETRIEB

6.1 Lassen Sie den interaktiven Kiosk nach dem Transport oder der Lagerung bei Temperaturen unter 0 °C mindestens 8 Stunden lang bei Raumtemperatur stehen.

6.2  Wählen Sie einen Aufstellungsort für den interaktiven Kiosk gemäß den Empfehlungen im Abschnitt „SICHERHEITSANFORDERUNGEN“ aus und bauen Sie den Kiosk auf.

6.5  Schließen Sie das Netzkabel an den Anschluss an der Unterseite des Sockels an und stecken Sie es in eine Steckdose.


6.6 Schalten Sie den Kiosk mit dem Schalter neben dem Netzanschluss ein und warten Sie, bis das Betriebssystem geladen ist (sofern Sie einen Kiosk mit integriertem Android-Computer oder mit vorinstalliertem Betriebssystem erworben haben).

6.7 Führen Sie nach dem Hochfahren des Betriebssystems die erforderlichen Einstellungen zur Zeiteinstellung, zur Auswahl des Landes, der Region und anderer Optionen durch.

6.8 Verbinden Sie den interaktiven Kiosk über WLAN oder ein LAN-Kabel mit dem Internet.  Warten Sie gegebenenfalls, bis die Updates für die Anwendungen oder das Betriebssystem installiert sind.

Nachdem alle Einstellungen vorgenommen und das System aktualisiert wurde, können Sie die erforderlichen Anwendungen und Programme auf dem interaktiven Kiosk installieren. 
Der interaktive Kiosk  kann per Fingertipp oder mit einem speziellen Stift für kapazitive Bildschirme bedient werden. Bei Bedarf können Sie eine Tastatur und eine Maus an den Tisch anschließen. 

   6.9 Wenn Sie einen Kiosk ohne vorinstalliertes Betriebssystem erworben haben, installieren und konfigurieren Sie das für Sie erforderliche Betriebssystem gemäß den Anforderungen und Empfehlungen des Herstellers. 

ACHTUNG! Vergewissern Sie sich vor dem Kauf der Software, dass die technischen Daten des Kiosks den Mindestsystemanforderungen der Software entsprechen. 
7. TECHNISCHE WARTUNG

7.1. Die allgemeine Pflege des interaktiven Kiosks durch den Eigentümer umfasst das Entfernen von Staub und Schmutz von den Oberflächen sowie die Reinigung des Kühlsystems und den Austausch der Wärmeleitpaste am eingebauten Computer.

7.2. Die Wartung darf nur bei ausgeschaltetem Gerät und aus der Steckdose gezogenem Netzkabel durchgeführt werden. 

7.3. Staub und Schmutz sind mit einem weichen, mit einer speziellen Lösung angefeuchteten Tuch oder mit speziellen Feuchttüchern zu entfernen.

7.4. Um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in das Innere des interaktiven Kiosks gelangt (was zu einem Ausfall führen kann), darf dieser nicht gewaschen werden.
ACHTUNG! Ein Ausfall des interaktiven Kiosks aufgrund des Eindringens von Feuchtigkeit oder anderen Substanzen bzw. Gegenständen in das Innere gilt nicht als Garantiefall. Alle Kosten für die Reparatur des interaktiven Tisches gehen zu Lasten des Käufers, einschließlich der Lieferung zum Servicecenter.


7.5 Mindestens alle zwei Jahre muss das Kühlsystem des eingebauten Computers gereinigt und die Wärmeleitpasten ausgetauscht werden. Wenden Sie sich für diesen Vorgang bitte an ein offizielles Servicecenter oder an einen spezialisierten Servicepartner.
ACHTUNG! Die Reinigung des Kühlsystems und der Austausch der Wärmeleitpaste sind kostenpflichtig.
8. TRANSPORTBEDINGUNGEN

    8.1. Der Transport des interaktiven Kiosks erfolgt in zerlegtem Zustand in der Originalverpackung, gegebenenfalls ergänzt durch zusätzliche Schutzvorrichtungen, die vom Spediteur vorgesehen sind. Der Transport erfolgt mit jedem beliebigen geschlossenen Lastkraftwagen unter Anwendung der erforderlichen Umweltschutzmaßnahmen gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen, der über eine Ladefläche oder einen Laderaum mit den erforderlichen Abmessungen sowie über die erforderliche Tragfähigkeit verfügt.

8.2 Die Ladefläche des Transportfahrzeugs muss die Ladung zuverlässig vor Witterungseinflüssen schützen.  Der Transport erfolgt unter der Voraussetzung, dass jede Komponente des Kiosks sicher befestigt ist, sodass ein Herunterfallen ausgeschlossen ist. 

ACHTUNG! Ein Ausfall des interaktiven Kiosks infolge des Transports mit einem Fahrzeug, das nicht über eine Ladefläche oder einen Laderaum mit den erforderlichen Abmessungen verfügt und keinen Schutz vor Witterungseinflüssen bietet, gilt nicht als Garantiefall. Alle Kosten für die Reparatur des interaktiven Kiosks, einschließlich der Lieferung zum Servicecenter, gehen zu Lasten des Käufers.
8.3 Wird der interaktive Kiosk mit einem Transportunternehmen oder einem Kurierdienst befördert, obliegt die Einhaltung der Umweltschutzmaßnahmen gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen dem jeweiligen Transportunternehmen oder Kurierdienst.

9. LAGERUNGSVORSCHRIFTEN

    9.1 Die Langzeitlagerung des interaktiven Kiosks ist in der Originalverpackung bei Temperaturen zwischen 0 °C und +50 °C in einem Lagerraum möglich, der den Tisch zuverlässig vor Witterungseinflüssen schützt und in dem keine Kondenswasserbildung auftritt. 


9.2  Die kurzfristige Lagerung des interaktiven Kiosks (bis zu 5 Tage) ist in der Originalverpackung bei einer Temperatur von -30 °C bis +50 °C in einem Lagerraum möglich, der den Tisch zuverlässig vor Witterungseinflüssen schützt und in dem keine Kondenswasserbildung auftritt.  
ACHTUNG! Ein Ausfall des interaktiven Kiosks, der darauf zurückzuführen ist, dass er in Räumlichkeiten gelagert wurde, die nicht den angegebenen Normen entsprechen, gilt nicht als Garantiefall. Alle Reparaturkosten, einschließlich der Lieferung zum Servicecenter, gehen zu Lasten des Käufers.

10. UMWELT

    10.1 Bitte entsorgen Sie den interaktiven Kiosk, die Verpackung und das Lieferpaket nicht als normalen Hausmüll.

    10.2 Behandeln Sie diese Gegenstände als Produkte, die einer entsprechenden Wiederverwertung bedürfen.


10.3 Wenn eine Entsorgung erforderlich ist, geben Sie diese an entsprechenden Sammelstellen zur Weiterleitung zur Verwertung ab oder entsorgen Sie sie gemäß den geltenden Vorschriften Ihres Landes.


    ACHTUNG! Die Entsorgung des interaktiven Kiosks, seiner Verpackung und des Lieferumfangs muss ausschließlich gemäß den örtlichen Vorschriften erfolgen!
11. GARANTIEVERPFLICHTUNGEN

    Bitte lesen Sie die Garantiebedingungen sorgfältig durch. 

Der Umtausch von Waren einwandfreier Qualität erfolgt gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen nur dann, wenn die Ware unbenutzt ist, den vollständigen Lieferumfang aufweist und ihr Verkaufszustand, ihre Siegel, Etiketten, Schutzfolien usw. erhalten sind.

11.1 Das Produkt wird zur Garantiereparatur in der Originalverpackung und mit vollständigem Lieferumfang sowie bei Vorlage eines ausgefüllten Garantiescheins angenommen.
    11.2 Der Verkäufer übernimmt keine Haftung:
    • für die Kompatibilität der ausgewählten Ware mit anderen Produkten;
    • für direkte oder indirekte Schäden, die auf eine unsachgemäße Nutzung des Produkts zurückzuführen sind.
    Die Lebensdauer des Produkts beträgt 3 Jahre. Nach Ablauf dieser Frist haftet der Hersteller nicht mehr für den sicheren Betrieb des Produkts sowie für Schäden an Gesundheit oder Eigentum. 

Die Garantiedauer ist im Garantieschein angegeben. Die Garantiedauer beginnt mit dem Zeitpunkt des Erhalts der Ware durch den Käufer.
    11.3 Die Garantiereparatur von defekten Geräten erfolgt während der Garantiedauer kostenlos, sofern bei der Überprüfung festgestellt wird, dass es sich um einen Herstellungsfehler handelt.

11.4 Die Garantiereparatur (Austausch, Einbau, Einstellung von Teilen) wird ausschließlich von Fachkräften des Verkäufers durchgeführt.
    11.5 Die „KREO SINERGI“ GmbH bestätigt, dass sie sich verpflichtet, den Anforderungen der Verbraucher gemäß den geltenden Verbraucherschutzgesetzen nachzukommen, falls Mängel am Produkt festgestellt werden.
Die KREO SINERGI GmbH behält sich jedoch das Recht vor, die kostenlose Garantieleistung zu verweigern, falls die nachstehend aufgeführten Garantiebedingungen nicht eingehalten werden:
    • Unvollständigkeit der Ausrüstung; 
    • Fehlen des Garantiescheins;
    • Beschädigung der Geräte durch Verschulden des Käufers infolge unsachgemäßer Nutzung, Verstößen gegen die Vorschriften für Transport, Lagerung oder Be- und Entladevorgänge; 
    • Nichteinhaltung der in der Bedienungsanleitung dargelegten technischen Anforderungen (Nichteinhaltung der Belastungsnormen, Verwendung nicht zertifizierter Stromschutzgeräte usw.) oder im Falle eines Unfalls; 
    • Vorhandensein von Flüssigkeitsspuren, Staub, Insekten usw. an den inneren Teilen der Produkte, die Ursache für den Defekt sind; 

·   • bei Vorliegen mechanischer, elektrostatischer oder chemischer Beschädigungen an den Oberflächen des interaktiven Kiosks oder seiner Komponenten, einschließlich der im Lieferumfang enthaltenen Kabel;  
    • Beschädigungen der Geräte infolge von Überschwemmungen, Bränden und anderen Naturkatastrophen; 
    • Verwendung der Geräte entgegen dem in der technischen Dokumentation des Herstellers angegebenen Verwendungszweck; 
    • bei Verwendung von Nicht-Originalkabeln oder Kabeln mit mechanischen Beschädigungen;
    • bei Schäden, die durch die Nichtübereinstimmung der Parameter der Stromversorgung, der Telekommunikations- und Kabelnetze mit den staatlichen Normen sowie durch andere ähnliche Faktoren verursacht wurden;
    • bei Schäden, die durch das Fehlen eines Erdungskontakts im Stromnetz verursacht wurden;
    • bei Schäden, die durch die Verwendung von minderwertigen Datenträgern verursacht wurden;
    • bei eigenständigen Reparaturen oder Reparaturen durch Dritte. 


11.6 Die Garantie erstreckt sich nicht auf Verbrauchsmaterialien, Zubehör und Software.

11.7 Die Garantiebedingungen sehen keine Wartungs-, Inspektions- und vorbeugenden Arbeiten (Überprüfung, Reinigung, Einstellung usw.) vor.
    11.8 Die Installation (Montage, Anschluss, Inbetriebnahme) des interaktiven Kiosks sowie dessen Konfiguration fallen nicht unter die Garantieleistungen.

11.9 Der Käufer verpflichtet sich, auf eigene Kosten die technische Wartung sowie die Durchführung von planmäßigen und vorbeugenden Wartungsarbeiten während der Garantiezeit in dem vom Hersteller vorgesehenen Umfang spätestens einen Monat nach Inbetriebnahme der Geräte zu organisieren.

11.10 Um die ordnungsgemäße Funktion und den technischen Zustand der Geräte während der Garantiezeit sicherzustellen, ist eine technische Überwachung der Geräte zwingend erforderlich.

11.11 Die Garantie für ausgetauschte Teile oder ein vollständig ausgetauschtes Produkt endet mit Ablauf der Garantie für die erworbene Anlage.
    11.12 Die Reparatur erfolgt im Servicecenter. Im Falle einer Garantiereparatur trägt der Käufer die Kosten für die Demontage. Im Falle einer Reparatur außerhalb der Garantie trägt der Käufer die Kosten für die Demontage und den Transport.

Sie können sich über das Kontaktformular auf der Website https://intboard.ua/  im Bereich „Support“ an den Kundendienst wenden.
12. TECHNISCHE DATEN

Tabelle 1. Technische Daten 
	Modell
	INFOCOM ST 21,5’’
	INFOCOM ST 32’’
	INFOCOM ST 43’’
	INFOCOM ST 55’’

	Gehäusematerial    Metall
	Metall

	Bildschirmdiagonale, Zoll
	21,5
	32
	43
	55

	Versorgungsspannung
	220 В,  50 Гц

	Maximale Leistungsaufnahme, W
	200
	350
	450
	500

	Matrix-Typ
	IPS

	Art der Beleuchtung
	WLED

	Touch-Erkennungstechnologie
	Kapazitiv, 10-Finger-Touch (optional ist das Display auch ohne Touch-Funktion oder mit einem Infrarot-Touchscreen für 10 Finger erhältlich)

	Seitenverhältnis
	16:9

	Erweiterung
	1920 х 1080

	Sichtwinkel
	178°/178° (H/V)

	Helligkeit, cd/m²
	450

	Statischer Kontrast
	1500 : 1

	Leistung der Lautsprecher, W
	6 (2 х 3)

	Vorhandensein eines eingebauten Computers
	Ja

	Betriebstemperatur, °C
	+10 bis +50 °C, ohne Feuchtigkeitskondensation 

	Lagertemperatur, °C (langfristig)
	0 bis +50 °C, ohne Feuchtigkeitskondensation 

	Lagertemperatur, °C (kurzzeitig) 
	-30 bis +50 °C, ohne Feuchtigkeitskondensation

	Nettogewicht, kg
	27
	40
	50
	60

	Lebensdauer des Produkts, Monate
	36

	Lieferumfang*
	Vertikaler Ständer mit integriertem Display und Computer – 1 Stück, Bodenständer – 1 Stück, Netzkabel – 1 Stück, WLAN-Antenne – 1 Stück, Fernbedienung – 1 Stück (für Android-Kiosksysteme mit Display ohne Touchscreen), Schlüssel für den Zugang zum Netzanschluss – 2 Stück, Befestigungselemente – 1 Satz, Garantieschein**.


* – Der Lieferumfang kann ohne Vorankündigung geändert werden;
** – Den Garantieschein erhalten Sie in elektronischer Form, indem Sie das Produkt auf der Website https://intboard.ua/  im Bereich „Support“ registrieren.

Tabelle 2. Technische Daten des eingebauten Computers 

Basismodell mit Android
	Prozessor
	Quad-Core (4 Kerne)

	Arbeitsspeicher, GB
	2

	Kapazität des integrierten Speichers, GB
	16 

	Betriebssystem
	Android 

	Integriertes WLAN
	є

	Anschlüsse*
	USB 2.0 – 2 Anschlüsse,  RJ45 – 1 Anschluss,   



Basismodell unter Windows

	Prozessor
	Intel Core i3 4th

	Arbeitsspeicher, GB
	4

	Kapazität des integrierten Speichers, GB
	128

	Betriebssystem
	-

	Integriertes WLAN
	є

	Anschlüsse*


	USB 2.0 – 2 Anschlüsse,  RJ45 – 1 Anschluss,  


* – Anzahl und Art der Anschlüsse können variieren
Abmessungen im zusammengebauten Zustand*
INFOCOM ST 21,5’’
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INFOCOM ST 32’’
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INFOCOM ST 43’’

INFOCOM ST 55’’

* – Maße können ohne Vorankündigung geändert werden
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